電腦硬體裝修乙級術科(第二站)安裝過程講義
一、server2003安裝版
1放入server2003之光碟→出現....CD....時按Enter→進入server2003安裝畫面出現歡迎使用安裝程式時按Enter→進入軟體使用授權合約時按F8→不要修復按esc→新增分割區D‧C槽(如有分割區存在須先將分割區刪除C‧D槽依指定內容表上分割C‧D槽分割區的大小)→出現磁碟分割尚未格式化之畫面時，選將磁碟分割格式化為NTFS檔案系統(快速)→請稍候(等待過程中，製作網路線《跳線版》)

2.進入server2003圖形模式介面時→出現地區及語言選項圖形時，採用預設值按下一步→出現個人化你的軟體時，在姓名欄中輸入 a 按下一步→輸入產品金鑰後按下一步→出現授權模式時，採用預設值(選用每一伺服器，所連結的數目為5)按下一步→輸入電腦名稱：server按下一步(密碼可不用打)出現管理員帳戶未指定密碼視窗時，選 是 →出現日期時間設定時，按下一步→出現網路連結時，採用預設值，按下一步→出現設定工作群組時，採用預設值，按下一步
3.進入server2003同時按下「Ctrl」+「Alt」+「Del」鍵以啟動登入畫面→出現輸入使用者名稱及密碼時，直接按「確定」→進去後出現管理您的伺服器視窗把左下角登入時不要顯示這個畫面打勾然後，關閉此視窗→在螢幕下方隻開始按滑鼠右鍵出現選單，按內容→選用傳統開始內容表，按確定→點選開始\設定\控制台→滑鼠左鍵雙按「新增或移除程式」→點選「新增\移除windows元件」，以新增server元件→選擇「Application server」按下「詳細資料」→點選「網際網路資訊服務(IIS)」後，按下「詳細資料」→勾選「FTP」後，按確定→直接按「確定」→直接按「下一步」→按「完成」，結束SERVER元件設定
4.點選桌面上「網路上的芳鄰」按右鍵，點選「內容」→選擇「區域連線」，雙按滑鼠左鍵→出現網路連線狀態視窗時，按下「內容」→選擇「網際網路通訊協定(TCP/IP)」，並點選「內容」→出現網際網路通訊協定(TCP/IP)視窗時，點選「使用下列的IP位址」，輸入「IP位址：xxx.xxx.x.x」、「子網路遮罩：xxx.xxx.xxx.x」及「預設閘道：xxx.xxx.x.x」，按 確定 ※：xxx.xxx.x.x為現場指定內容表上所提供的IP→按「關閉」，完成SERVER位址設定
5.滑鼠右鍵點選「我的電腦」，按管理進入電腦管理使用視窗，點選本機使用者和群組前面的+→滑鼠右鍵點選「使用者」，按一下「新使用者」→出現新使用者之視窗→輸入使用者名稱「master」，依照(指定內容表)輸入所指定的密碼→取消「使用者必須再下一次登入時變更密碼」，改勾選「密碼永久有效」，按「建立」完成master帳戶設定→輸入使用者名稱「user1」，依照(指定內容表)輸入所指定的密碼→取消「使用者必須再下一次登入時變更密碼」，改勾選「密碼永久有效」，按「建立」完成user1帳戶→設定輸入使用者名稱「user2」，依照(指定內容表)輸入所指定的密碼→取消「使用者必須再下一次登入時變更密碼」，改勾選「密碼永久有效」，按「建立」完成user2帳戶設定→按「關閉」完成使用者設定→一樣的地方點選本機使用者和群組前面的+，滑鼠右鍵點選「群組」按下「新群組」→輸入群組名稱「test」→按下「建立」→按關閉→完成「test」群組設定
6.在一樣的地方點選本機使用者和群組下的使用者→點選master按右鍵「內容」會出現master內容視窗→成員隸屬看見users點選users按移除→新增→進階→按下立即尋找「找administrators」按確定→再按確定→再按一下新增→進階按下立即尋找「找test」→按確定→按確定→按確定結束master設定→user1按右鍵內容再進一次成員隸屬→成員隸屬看見users點選users按移除→新增→空白處打test按下確定再按一下確定→完成user1設定→user2內容成員隸屬→成員隸屬看見users點選users按移除→新增→空白處一樣打tset按確定再按確定→完成user2設定→按關閉結束使用者設定

7.我的電腦→進入C槽→建立master、user1、user2三個資料夾，並於master資料夾內再新增一資料夾「public」→選public資料夾按右鍵「共用和安全性」出現public視窗點選 共用，選「共用此資料夾」按下面的使用權限，看見everyone按下移除→然後按下新增→空白處輸入物件名稱為master、user1、user2，再按確定→再按下新增→空白處輸入物件名稱為test按確定→點選master勾選完全控制→點選test勾選讀取(原有勾已不用動)→按下套用按下確定再按下確定→完成public資料夾設定→點選user1資料夾按右鍵點選擇「共用和安全性」→出現user1視窗→選擇共用→點選「共用此資料夾」→按下使用權限→看見everyone按下移除→然後再按下新增→空白處輸入物件名稱為user1→按確定→點選user1勾選完全控制→按確定→再按確定→完成user1資料夾設定→點選user2資料夾按右鍵「共用和安全性」→選擇共用→點選「共用此資料夾」→按下使用權限→看見everyone按下移除→然後再按下新增→空白處輸入物件名稱為user2→按確定→點選user2點選完全控制→按下確定→再按下確定→完成user2資料夾設定
8.桌面我的電腦右鍵→點選管理→開啟服務及使用程式→網際網路資訊服務（IIS）管理→FTP站台→預設的FTP站台→按下右鍵內容→選擇主目錄→按瀏覽→點選我的電腦下的public檔→按下確定→再按下確定→滑鼠點選FTP站台裡的預設的FTP站台按右鍵→選擇新增→點選虛擬目錄→下一步→輸入別名：master→按下一步→按瀏覽選擇我的電腦下(C槽)的public→按確定按下一步→勾選寫入按下一步→按完成→一樣進入電腦管理畫面→滑鼠右鍵點選網站→預設的網站→按右鍵新增→選虛擬目錄→按下一步→虛擬目錄別名：master→按下一步→按瀏覽點選我的電腦下(C槽)的master→按確定→下一步→下一步→按完成
9.開啟我的電腦→進入C槽→進入master資料夾→按滑鼠右鍵→在功能表按新增→選文字文件→製作個人網頁→（個人網頁打完後）→按檔案點另存新黨→輸入檔名為：index.htm檔案類型為所有檔案→按存檔(儲存檔案位子為我的電腦下C槽裡的master裡)
◎個人網頁內容
<html>

<body>

<h3>

<font color=blue>

檢定崗位號碼：XX<br>(XX=崗位號碼)
檢定日期：yyyy/cc/dd<br>(yyyy=日期cc=月份dd=日期)
應定人員姓名:XXX<br>
</font>

</h3>

</body>

</html>

二、XP安裝版

1.放入XP之光碟→出現....CD....時按Enter→進入XP安裝畫面出現歡迎使用安裝程式時按Enter→進入軟體使用授權合約時按F8→不要修復按esc→新增分割區D‧C槽(如有分割區存在須先將分割區刪除C‧D槽依指定內容表上分割C‧D槽分割區的大小)→出現磁碟分割尚未格式化之畫面時，選將磁碟分割格式化為NTFS檔案系統(快速)→請稍候(等待過程中，製作網路線《跳線版》)

2. 進入XP圖形模式介面時→出現地區及語言選項圖形時，採用預設值按下一步→出現個人化你的軟體時，在姓名欄中輸入 a 按下一步→輸入產品金鑰後按下一步→輸入電腦名稱：clinet按下一步→出現日期時間設定時，按下一步→出現網路連結時，採用預設值(一般設定)，按下一步→出現設定工作群組時，採用預設值(否)，按下一步

3.進入xp出現『顯示器設定』時，按確定→出現「監視器設定」時，按確定→進入「歡迎使用Microsoft Windows」，按下一步→出現「如何連線到網際網路」時，按跳過→出現「準備好要向Microsoft註冊」時，點選「否ˋ我不想在這個時候註冊」，按下一步→出現「誰將使用這台電腦」時，輸入使用者帳戶「master、user1、user2」按下一步→出現「謝謝你」時，按完成

4.在螢幕左下方「工具列」按右鍵，出現選單，點選內容→點「傳統「開始」功能表」按確定→進入「我的電腦」，右鍵點選D槽，點選「格式化」→點選「快速格式化」按「開始」，出現「警告視窗」時，按確定→出現格式化已完成時，按確定→按關閉，結束格式化視窗
5.網路上的芳鄰按右鍵內容出現網路連線視窗把裡面的區域連線按右鍵內容點(TCP/IP)內容用使用下列的IP位址輸入「IP位址：xxx.xxx.x.x」「子網路遮罩：xxx.xxx.xxx.x」※：xxx.xxx.x.x為現場指定內容表上所提供的IP→按確定然後按關閉(完成IP設定)
6.開始\設定\控制台的功能表點選使用者帳戶master設定密碼「依現場指定內容表所示」建立密碼→是否加上隱私權(為否)user1.user2重複master設定密碼之動作
7.開啟IE瀏覽器輸入網址ftp://xxx.xxx.x.x※：xxx.xxx.x.x為現場指定內容表上所提供的IP在空白處按右鍵在功能表中點選「登入身分」輸入master使用名稱及密碼按登入

8.開啟我的電腦滑鼠右鍵點選c槽按收尋尋找傳送之SERVER端之public目錄中之指定檔案→輸入搜尋之檔案（例：ebit.com）→複製收尋到之檔案
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